**LiveMediaServer安装手册**

0. 将安装包（例如：livemediaserver\_linux64\_0.1.0.01.tar.gz），拷贝至目标机器的/home/LiveMS目录下；

1. 解压安装包：

# tar zxvf livemediaserver\_linux64\_0.1.0.01.tar.gz

2.重命名解压目录（例如：livemediaserver\_linux64\_0.1.0.01）:

# mv livemediaserver\_linux64\_0.1.0.01 bin

3. 切换目录到bin目录下：

# cd bin

4. 修改配置文件LiveMediaServer.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<config>

<ip>0.0.0.0</ip>

<port>5050</port>

<service\_ip>192.168.160.202</service\_ip>

<work\_path>/home/LiveMS/bin/html</work\_path>

<channels\_file>/home/LiveMS/bin/html/channels.xml</channels\_file>

<max\_clip\_num>60</max\_clip\_num>

<download\_limit>-1bps</download\_limit>

</config>

注意：黄色部分为必须修改项。其他选项，视实际情况修改。

5. 拷贝daemon程序，到当前目录下：

# cp /home/mediaserver/daemon ./

6. 启动

# ./daemon LiveMediaServer

7. 修改防火墙

/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 5050 -j ACCEPT

/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --sport 5050 -j ACCEPT

将上述两项配置写入：/etc/rc.d/ms\_firewall，

重新执行该文件：

# /etc/rc.d/ms\_firewall

8. 测试

选择其他的机器，登录，执行下载命令：

# curl -v "http://${IP}:${PORT}/" -o index.html

如果返回200，并且下载了index.html文件，那么安装成功。